
总结：队长=10，入队大于Sleep(10)，出队Sleep(0)，判定不会出现数据丢失，即出队速度大于入队速度。



（偶现pcm编码aac大于10ms）


文件大小：






读pcm文件入队，出队pcm写文件，编码aac写文件

队长10，入队Sleep(0)，出队Sleep(0)（总结：1、有大量数据丢失；2、写文件和不写文件所用时间差别不大）



队长10，入队Sleep(10)，出队Sleep(0) （总结：1、数据完整；2、写文件和不写文件所用时间差别不大）

队长10，入队Sleep(10)，出队为空时Sleep(10) （总结：1、丢失数据量较大；2、写文件和不写文件所用时间差别不大）

